附件：

关于在上饶市中心城区（市本级）

全面实行建筑垃圾处理方案备案制和建筑垃圾转移联单管理的通知

为进一步规范中心城区（市本级）建筑垃圾（余土）处置管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》等法律法规和省、市有关规定要求，结合实际，决定在我市中心城区（市本级）全面实行建筑垃圾处理方案备案制和建筑垃圾转移联单管理制度。现将有关事项通知如下。

一、备案及管理原则

市中心城区（市本级）范围内建筑垃圾转移遵循“减量化、资源化、无害化”“谁排放谁负责”原则，在严格落实省住建厅、自然资源厅、生态环境厅、公安厅、交通运输厅、水利厅等六部门印发的《关于全面实行建筑垃圾转移联单管理的通知》（赣建字〔2025〕3号）文件要求的基础上，排放、运输、处置单位全面实施建筑垃圾处理方案备案制和建筑垃圾转移联单管理，进一步加强建筑垃圾转移全过程监管规范，着力推动实现建筑垃圾“来源可溯、去向可追、责任可究”，不断提升中心城区（市本级）建筑垃圾（余土）处理和利用效能。

二、备案及联单管理内容

（一）全面实行建筑垃圾处理方案备案管理

1．备案名称

建筑垃圾处理方案备案

2．备案主体。凡我市中心城区主城区（三江片区除外）在建工程（含房屋建筑工程、拆除工程，市政工程、交通工程、水利工程等），施工单位均应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报市城管中心建筑垃圾处置服务科备案。其中工程项目有多个施工单位的，由总包单位作为备案主体；无总包单位的，由与建设单位有直接合同关系的施工单位分别作为备案主体。

3．备案内容与材料。备案内容应包括工程概况、方案概要、运输公司、现场监管、源头减量和污染防治措施等。工程施工编制单位需提交以下材料：

（1）施工证明材料（包括建设单位与施工单位签订的合同、施工单位与运输单位签订的合同、建筑垃圾处置场所的土地用途证明等）；

（2）建筑垃圾处理方案（样式见附件1）；

（3）项目建筑垃圾处置方量计算图纸；

（4）建筑垃圾规范处理承诺书（样式见附件2）。

申报单位提交材料为复印件的，需加盖申报单位公章，并对材料的真实性负责。

4．备案流程

（1）备案申请。备案主体（单位）根据建筑垃圾处理技术相关标准和减量化、资源化要求，组织编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前3个工作日内向市城管中心建筑垃圾处置服务科申请备案。

（2）备案受理。受理部门（市城管中心建筑垃圾处置服务科）接到申请人备案申请后，对申请材料予以初审，申请材料齐全并符合条件的应及时告知申请人，材料不齐全或不符合规定形式的，应一次性告知申请人需要补齐或更正的内容；不符合备案条件的，不予以备案，并向申请人说明理由。

（3）备案确认。受理部门（市城管中心建筑垃圾处置服务科）自受理备案申请后的2个工作日内予以审查，符合条件的应予备案并出具《建筑垃圾处理方案备案意见书》。

（4）备案变更。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告市城管中心建筑垃圾处置服务科。

（二）全面实行建筑垃圾转移联单管理

中心城区（市本级）由市城管中心建筑垃圾处置服务科负责协调推进制度落实，推行建筑垃圾转移联单管理，推动有关部门联合执法。市住建局、自然资源局、生态环境局、公安局、交通运输局、水利局各相关部门按照职责分工，负责各自领域内的建筑垃圾联单管理宣传和推动工作，确保联单管理制度的有效实施。转移联单管理流程及要求如下：

1．发放申领流程

（1）工程施工项目（含房屋建筑工程、市政基础设施工程、拆除工程、装修工程、交通建设工程、水利工程等）施工单位在开工前，建筑垃圾排放单位（移出人）要对转移的建筑垃圾进行计量，按照《江西省高效办建设项目开工“一件事”实施方案》要求，申领“建设项目开工‘一件事’申请表”，依法办理处置核准，发起转移联单，如实填写转移的种类、数量等信息；转移前应选择通过处置核准的运输单位（承运人）和处置单位（接收人），依法签订书面合同，并在合同内明确清运处置费用实施联单结算规定。向市城管中心建筑垃圾处置服务科申请办理中心城区（市本级）城市建筑垃圾处置核准、建筑垃圾处理方案备案手续，市城管中心建筑垃圾处置服务科审核通过出具同意意见书时，同步发放联单。

（2）运输单位（承运人）要核实排放单位（移出人）填写的转移联单，如实填写运输单位名称、建筑垃圾类别及数量、运输工具及车牌号，以及运输路线等运输相关信息，并将建筑垃圾运抵至处置单位（接收人场所）。严禁将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；保持运输工具行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用，将建筑垃圾运抵至合同约定的处置场所。采用陆路运输的，运输车辆应符合法律法规和国家、本省有关车辆技术标准，以及公安、交通运输等主管部门相关规定；采用水路运输的，运输船舶应符合相应的载运技术条件，消纳场所为陆域的，严禁采用开底式运输船舶。

（3）处置单位（接收人）要核实拟接收建筑垃圾的种类、数量等信息，如实填写处置方式、接收数量、处置地址等内容。运抵种类、数量等信息与转移联单填写内容不符的，接收人要及时告知排放和运输单位，同时向市城管中心建筑垃圾处置服务科报告。处置单位（接收人）将接收的建筑垃圾从接收场所再次转出的，要填写、运行转移联单。

（4）门面、居民（村民）排放装修垃圾时，由运输单位协助排放单位（个人）领取联单。运输单位（承运人）、处置单位（接收人）不得将建筑垃圾交由个人或者未取得建筑垃圾处置核准的运输单位（承运人）处置。

（5）建筑垃圾应当遵循“就地就近利用、市域统筹协调”的原则额，优先在市本级区域内综合利用和无害化处理，降低环境污染。排放单位（移出人）、运输单位（承运人）、处置单位（接收人）在建筑垃圾转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防治环境污染的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒建筑垃圾，并对所造成的的环境污染承担行政及法律责任。

2．确定联单编号

（1）市城管中心建筑垃圾处置服务科负责建立中心城区（市本级）建筑垃圾转移联单管理台账，对不同排放地点分别编号。施工范围跨县（市、区）的项目，由相关县（市、区）分区管理和对本地区转出的进行分别编号。

（2）为确保联单编号的唯一性、易读性和可拓展性，联单编号采取〔日期+市行政区划代码（361100）+6位数字流水编号〕，如：〔20250728361100000001〕〔20250728361100999999〕

3．开展联单管理培训，推进信息化管理。中心城区（市本级）各建筑垃圾（余土）处置公司及消纳场（公司）要定期组织相关管理人员进行联单管理培训，讲解联单填写要求、管理流程及法律责任，提高相关人员的法律意识和管理能力。

市城管中心建筑垃圾处置服务科应当为排放、运输、处置单位获取联单提供便捷条件，可以通过微信、电子邮箱等便捷方式发放联单。及时汇总中心城区（市本级）排放、运输、处置单位信息，报送有关平台公示，方便公众查询对接。鼓励推行电子联单信息化管理，提高管理效率和准确性。

4．加强联单执行管理，定期汇总联单信息。

（1）排放单位（移出人）转移建筑垃圾涉及到多处处置地点的，按处置地点分别执行联单。联单主要由排放单位（移出人）负责具体执行，运输、处置单位应当全力配合。根据实际需要，联单可采取“一事一联单”或“一项目一联单”的方式执行。排放、运输和处置单位要分别在各自负责环节进行信息核对、确认，各联单经办人是联单管理的直接责任人。纸质联单签字确认后，处置单位（接收人）留存第三联备查，运输单位（承运人）留存第二联，排放单位留存第一联。联单保存期限最低为5年。

（2）排放单位（移出人）自行或委托运输单位（承运人）在排放结束后次日，将联单执行情况（填好的联单复印件、扫描件或照片）报市城管中心建筑垃圾处置服务科备查。

（3）运输单位（承运人）在申报下次运输计划前，将前次的联单执行情况（填好的联单复印件、扫描件或照片）报市城管中心建筑垃圾处置服务科备查。处置单位（接收人）应当每日将前一日进出场联单执行情况（填好的联单复印件、扫描件或照片）及汇总表报市城管中心建筑垃圾处置服务科备查。

（4）排放、处置单位应当每周汇总一次建筑垃圾进出场情况，于每周一将上周联单信息汇总表报市城管中心建筑垃圾处置服务科。为避免重复统计，涉及跨县（区）域转移的，排放单位（移出人）所在城市管理部门只统计排放量，不统计处置量；处置单位（接收人）所在城市管理部门只统计处置量，不统计排放量。排放、处置单位应当每月至少汇总一次建筑垃圾进出场情况，于下月月初将联单信息汇总表报市城管中心建筑垃圾处置服务科，由其报市城管局，作为上饶市建筑垃圾处置基础台账。

（5）跨区域管理及其他转移方式。跨省转出建筑垃圾的，排放单位要按照转移批准同意或者备案的内容，发起转移联单实施转移；跨省转移批准同意或者备案内容有效期内可多次转移建筑垃圾。其他转移方式，通过管道等非交通运输工具转移建筑垃圾的，排放单位（移出人）、处置单位（接收人）要在自转移之日起，每10个工作日在转移联单填写期间转移的建筑垃圾种类、数量等信息。

三、工作要求

（一）建立联动机制。中心城区（市本级）由市城管中心建筑垃圾处置服务科牵头，负责市本级建筑垃圾转移联单运行的监督管理，并与市住建、自然资源、生态环境、公安、交通运输、水利等部门建立协调推进机制和联合执法机制。在不涉及信息安全的情况下，建立健全中心城区（市本级）建筑垃圾转移联单信息、核准备案信息、工程项目信息、运输车辆限制通行区域信息、运输车辆卫星定位信息、行政处罚信息等数据信息共享制度，着力推动实现建筑垃圾信息全过程共建共用共享。不定期组织开展中心城区（市本级）巡查检查和联合执法行动，对建筑垃圾处置过程中的违法违规行为进行严厉查处，确保联单管理制度的有效执行。

（二）狠抓工作落实。市城管中心建筑垃圾处置服务科要依法确定中心城区（市本级）建筑垃圾（余土）排放、运输、处置主体（详见转移联单填写说明），对未按规定实行转移联单管理的单位，依法依规予以严肃处理；对工作不重视、责任不落实、监管不到位以及整治工作弄虚作假、推诿扯皮、进展缓慢的予以约谈，依法追责问责。发现涉嫌犯罪的案件，要按照行政执法和刑事司法相衔接相关规定及时移送有处理权限的机关。

（三）强化宣传引导。市城管中心建筑垃圾处置服务科要督促有关部门加大宣传力度，提高企业、群众对建筑垃圾依法规范管理意识，鼓励社会组织和个人对违法违规倾倒建筑垃圾等破坏环境行为进行举报，形成全社会参与的良好氛围。同时，定期对联单管理制度实施情况进行评估，分析存在的问题和不足，提出改进措施。建立建筑垃圾转移联单管理制度的反馈机制，鼓励排放、运输、处置单位及相关人员提出意见和建议，不断完善管理制度。

四、其他规定

（一）排放单位（移出人）、运输单位（承运人）、处置单位（接收人）未运行建筑垃圾转移联单的，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《上饶市城市管理条例》《上饶市城市建筑垃圾管理办法》等法律法规进行处罚。

（二）市城管、住建、自然资源、生态环境、交通运输、水利、农业农村、行政执法等部门在监督检查时，发现涉嫌犯罪的案件，应该按照行政执法和刑事司法相衔接相关规定及时移送有权机关。

（三）本通知自2025年 月 日起实施。

附件：1．中心城区（市本级）建筑垃圾处理方案

2．中心城区（市本级）XXX工程项目建筑垃圾规范处理承诺书

3．中华人民共和国固体废物污染环境防治法（摘要）

4．上饶市中心城区（市本级）建筑垃圾转移联单

上饶市城市管理局

2025年 月 日

附件1

中心城区（市本级）建筑垃圾处理方案

（样式）

一、工程概况（必填项）

1．工程名称： XX开发项目

2．项目类型：(房屋建筑 (市政工程 (交通工程

(水利工程 (拆除工程 (其他工程

3．工程地点： XX区XX街道（镇）XX路XX号

4．建设单位： （单位盖章）

项目负责人： XXXX ，联系电话：1XXXXXXXXXX

共有 X 家施工单位（与建设单位有直接合同关系的）

5．施工（总承包）单位： （单位盖章）

项目负责人： XXXX ，联系电话：1XXXXXXXXXX

6．开工及竣工时间： XX年X月X日至XX年X月X日

7．原备案号: [2025]0003-01号（住建部门备案号）

二、方案概要（必填项，项目不产生的建筑垃圾可以零申报）

1．工程渣土

1.工程渣土
产生量（立方米）	就地利用量（立方米）	外运处置量（立方米）
XXXX	XXXX	XXXX
序号	外运处置场所

名称	处理方式	预计外运工期	具体地址
1	XXXXXX	(回 填

(资源化	20XX.3.21--

20XX.5.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
2	XXXXX	(回 填

(资源化	20XX.3.21--

20XX.5.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
2．工程泥浆

2.工程泥浆
产生量（立方米）	就地固化量（立方米）

（就地固化的泥饼并入工程渣土处置，

不单独计量）	工程泥浆固化设备及工艺
XXXX	XXXX	压滤
序号	外运处理场所

名称	预计外运工期	具体地址
1	XXXXXX	20XX.5.21--20XX.6.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
2
3．工程垃圾

3.工程垃圾
产生量（立方米）	就地利用量（立方米）	外运处置量（立方米）
XXXX	分拣回收	XX	XXXXX
回 填	XXX
序号	外运处置场所

名称	处理方式	预计外运工期	具体地址
1	XXXXXX	(暂 存

(资源化	20XX.6.21--

20XX.10.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
2
(暂 存

(资源化
4．拆除垃圾

4.拆除垃圾
产生量（立方米）	就地利用量（立方米）	外运处置量（立方米）
XXXX	分拣回收	XXX	XXXX
回 填	XXX
序号	外运处置场所

名称	处理方式	预计外运工期	具体地址
1	XXXXXX	(暂 存

(回 填

(资源化	20XX.1.21--

20XX.3.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
2	XXXXXX	(暂 存

(回 填

(资源化	20XX.1.21--

20XX.3.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
5．装修垃圾

5.装修垃圾
产生量（立方米）	就地利用量（立方米）	外运处置量（立方米）
XXXX	分拣回收	XXX	XXXX
序号	外运处置场所

名称	处理方式	预计外运工期	具体地址
1	XXXXXX	(暂 存

(资源化	20XX.10.21--

20XX.11.21	XX区XX街道（镇）XX路XX号
2
(暂 存

(资源化
6．工程回填需求

6.工程回填需求
序号	需求量（立方米）	预计回填需求工期	回填需求类型

（使用拆除垃圾回填时，必须使用成分单一的砖渣、水泥块等无机物）
1	XX	20XX.11.21--20XX.12.21	(工程渣土 (拆除垃圾
2	XXXX	20XX.11.21--20XX.12.21	(工程渣土 (拆除垃圾
三、运输单位（必填项）

序号	运输单位名称	联系人及电话	使用车辆	承运建筑垃圾类型
1	XX渣土运输公司	黄XX

1XXXXXXXXXX	赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX赣GXXXXX	(工程渣土 (工程泥浆

(工程垃圾 (拆除垃圾

(装修垃圾
2	XX清运公司	王XX

1XXXXXXXXXX	赣GXXXXX、赣GXXXXX、赣GXXXXX	(工程渣土(工程泥浆

(工程垃圾(拆除垃圾

(装修垃圾
四、现场监管（必填项）

建筑垃圾处置

现场负责人	XXX	电话	1XXXXXXXXXX
序号	措 施	落实情况
1	将建筑垃圾控制与安全生产、文明施工管理紧密结合，实施全过程、全方位的控制。	(是 (否
2	与各个分包单位/施工班组签订责任书，落实建筑垃圾污染防治责任。	(是 (否
3	加强排放监管和现场监控，实行转移联单管理。	(是 (否
4	做好建筑垃圾管理资料的收集、整理、存档。	(是 (否
5	（如有其他措施，请自行添加）	(是 (否
五、源头减量措施（必填项）

序号	措 施	落实情况
1	优化标高设计，依势堆坡造景，加强土方平衡，减少工程渣土排放。	(是 (否
2	加强建筑施工的组织和管理工作，提高建筑施工管理水平，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及工程垃圾大量产生。	(是 (否
3	加强施工现场施工人员环保意识，做到工完场清，多余材料及时回收再利用。	(是 (否
4	推广新的施工技术，避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏所产生的建筑垃圾；提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾；避免不必要的建筑产品包装。	(是 (否
5	（如有其他措施，请自行添加）	(是 (否
六、污染防治措施（必填项）

序号	措 施	落实情况
1	冲洗设施配备情况	现场配备洒水车。	(是 (否
过水池。	(是 (否
冲洗机。	(是 (否
（如有其他设备，请自行添加）	(是 (否
2	施工现场建筑垃圾收集处理扬尘污染防治措施	施工垃圾随时清空，严禁随意凌空抛洒垃圾，并每天洒水降尘。	(是 (否
水泥和其他易飞扬颗粒散体材料，库内存放或者覆盖封闭运输，防止遗洒飞扬，卸运采取降尘措施。	(是 (否
施工道路面每天一次清扫，三次以上洒水，路面要结合设计中的永久道路布置硬化施工道路，并设有洗车处。清扫垃圾要防止二次扬尘。	(是 (否
（如有其他设备，请自行添加）	(是 (否
3	施工现场临时贮存点的污染防治措施	配备围挡，做好物理隔离。	(是 (否
做好现场绿化、硬化工作。	(是 (否
加强绿网覆盖，防止扬尘。	(是 (否
配备排水设施，规范排放。	(是 (否
（如有其他设备，请自行添加）	(是 (否
4	运输过程中的污染防治措施	运输车辆的尾气排放须达到国家有关标准，超标车辆禁止上路行驶。	(是 (否
加强运输车辆密闭管理，严禁软篷不密闭、外挂垃圾、车辆不整洁等车辆驶离施工现场。	(是 (否
加强对便道、轮胎冲洗，并安排文明施工人员对通过与社会道路交叉口的地方加强清扫。	(是 (否
（如有其他措施，请自行添加）	(是 (否
5	排放控制措施	已采取废气排放控制措施。	(是 (否
已采取废水排放控制措施。	(是 (否
已采取噪音排放控制措施。	(是 (否
已采取固体废物排放控制措施。	(是 (否
已采取土壤和地下水保护措施。	(是 (否
（如有其他措施，请自行添加）	(是 (否
6	突发应急处置措施	迅速控制危险源。	(是 (否
现场人员采取有效措施组织抢救伤员。	(是 (否
保护事故现场不被破坏。	(是 (否
及时向上级和有关部门报告。	(是 (否
迅速拨打120急救电话，请求救援。	(是 (否
对事故进行深刻分析，汲取教训。	(是 (否
（如有其他措施，请自行添加）	(是 (否

附件2

中心城区（市本级）XXX工程项目建筑垃圾规范处理承诺书

（样式）

上饶市城市管理局：

为规范建筑垃圾处理行为，营造良好的城市市容环境，我公司严格遵守有关法律法规，郑重承诺做好以下事项：

本项目所产生的建筑垃圾无毒无害，并满足接受地利用处置需求；

对施工现场的建筑垃圾分类收集、规范贮存；

履行本项目市容环境卫生责任；

将建筑垃圾运输交由经核准的运输企业承运；

将建筑垃圾交由合规的场所或资源化利用企业处置；

明确专职人员负责建筑垃圾处理事宜，专职人员姓名：XXXXX，联系方式：1XXXXXXXXXXX。

所提供的建筑垃圾处理方案备案材料真实、有效。

本单位如违反上述承诺，将依法接受处理或处罚。

工程施工单位:（盖章）

XXXX年XX月XX日

附件3

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

（有关内容）

第六十三条 工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置。工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。

第一百一十一条 违反本法规定，有下列行为之一，由县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得：

（一）随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的；

（二）擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所的；

（三）工程施工单位未编制建筑垃圾处理方案报备案，或者未及时清运施工过程中产生的固体废物的；

（四）工程施工单位擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾，或者未按照规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的；

（五）产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的；

（六）畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽的；

（七）在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的。

单位有前款第一项、第七项行为之一，处五万元以上五十万元以下的罚款；单位有前款第二项、第三项、第四项、第五项、第六项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；个人有前款第一项、第五项、第七项行为之一，处一百元以上五百元以下的罚款。

附件4

上饶市中心城区（市本级）建筑垃圾转移联单

联单编号：

第一部分 建筑垃圾移出信息（由排放单位<移出人>填写）
排放单位（移出人）名称:	统一社会信用代码：
应急联系电话：
排放（移出地）地址：
核准证号：	批准（监督）单位：
经办人： 联系电话：	交付时间： 年 月 日 时 分
序号	建筑垃圾类别	数量（吨）
第二部分 建筑垃圾运输信息（由运输单位<承运人>填写）
运输单位（承运人）名称:	统一社会信用代码：
核准证号：	批准（监督）单位：
经办人： 联系电话：
运输工具： □后八轮 □小四轮 □其他	核载重量（吨）：
车辆车牌号码：
运输起点（移出点）：	实际起运时间： 年 月 日 时 分
经由地（运输线路）：
运输终点（接收地）：	实际到达时间： 年 月 日 时 分
第三部分 建筑垃圾接收信息（由处置单位<接收人>填写）
处置单位（接收人）名称:	统一社会信用代码：
核准证号：	批准（监督）单位：
处置（接收地）地址：
经办人： 联系电话：	接收时间： 年 月 日 时 分
序号	建筑垃圾类别	数量（吨）	拟利用处置方式	接收意见
填写说明：

1．联单编号。编号由20位阿拉伯数字组成。第一至八位数字为日期代码，第九至十四位数字为移出地行政区划代码（上饶市361100，信州区361102），其余6位数字进行流水编号。如：〔20250728361100000001〕

2．联单填报主体。排放单位（移出人），指转移房屋建筑工程、市政基础设施工程、拆除工程、装修工程、交通建设工程、水利工程等存在排放建筑垃圾行为的单位；临时贮存场所、资源化利用场所等存在转移建筑垃圾的经营管理单位；法律、法规、规章以及各设区的市人民政府制定的有关对装修垃圾排放责任主体有具体规定的，依规确定建筑垃圾排放主体；以及其他应当作为建筑垃圾排放主体的情形。运输单位（承运人），指承担建筑垃圾装卸、运输作业任务的单位。处置单位（接收人），指包括消纳场、资源化利用场所、土方平衡工程、生态修复工程，以及接收建筑垃圾的临时贮存场所等经营管理单位。

3．建筑垃圾移出信息填写注意事项。（1）建筑垃圾类别：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾；（2）移出量填写该类建筑垃圾移出的数量（以吨计，精确至小数点后第二位）；（3）经办人是联单管理的直接责任人，要负责及时对接、协调建筑垃圾转移过程中突发的各种事件处理，有任何事项应及时向市城管中心建筑垃圾处置服务科报告。

4．建筑垃圾运输信息填写注意事项。运输工具填写后八轮、小四轮、其他等交通工具；牌号为运输工具对应的牌照号码；运输起点填写建筑垃圾运输起始的地址，应为移出人生产或经营设施地址；经由地（运输线路）由建筑垃圾运输单位按照计划的路线（道路名称）填写，运输过程中不得随意擅自更改；运输终点填写建筑垃圾运输终止的地址，应为处置单位生产或经营设施场所地址。

5．建筑垃圾接收信息填写注意事项。处置方式参考《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）主要分为：堆填利用（包括土方平衡、林业用土、环境治理、路基填垫、山体修复、堆坡造景、绿地覆土等）、资源化利用（以建筑垃圾为主要原料加工制成建筑材料和制品）、填埋处理及其他；如选择“其他”方式；需说明具体利用处置方式；接收量填写接收人实际接收该类建筑垃圾的数量（以吨计，精确至小数点后第二位）。

6．建筑垃圾排放单位（移出人）、运输单位（承运人）、处置单位（接收人）应保证本联单填写的信息是真实、准确的。